Опросный лист сигнализатора СЖУ-1-Н.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предприятие, вид промышленности, тел/e-mail, контактное лицо |  |
| 2 | Информация о процессе: контролируемая жидкость, ее температура и давление, кристаллизация, налипание, насыщение пузырьками газа |  |
| 3 | Диапазон изменения температур окружающей среды |  |
| 4 | Особенности места предполагаемой установки прибора и его ориентация в пространстве (при необходимости приложить эскиз) |  |
| 5 | Характеристики подводящего кабеля или желаемая модель кабельного ввода, или количество кабельных вводов (1 или 2) |  |
| 6 | Код заказа согласно примеру записи |  |

**Код заказа ультразвукового сигнализатора уровня СЖУ-1-Н**

Пример записи СЖУ-1-Н – 1 – 0 – Ш(G3/4) – 100 – 6 – 80 – Д – 3 – 5 – 0 – З

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

|  |
| --- |
| 1.Модель |
| СЖУ-1-Н | Модель прибора СЖУ-1с изогнутым чувствительным элементом |

|  |
| --- |
| 2. Материал корпуса |
| 0 | Алюминиевый сплав (стандарт) |
| 1 | Нерж. сталь 12Х18Н10Т |

|  |
| --- |
| 3. Присоединение к процессу |
| Ш(ХХ) | Штуцер, в скобках указывается параметры резьбы (Пример: для дюймовой Ш(G3/4), для метрической Ш(М20\*1,5)) |
| Г(ХХ) | Накидная гайка, в скобках указывается требуемая резьба  |
| Ф(ХХ-ХХ-ХХ, ХХХ) | Фланец, в скобках указываются параметры фланца (Пример: Ф(1-50-40-12Х18Н10Т)) |
| ХХХ | Особое исполнение, указывается отдельно, вне кода заказа |

|  |
| --- |
| 4. Высота стойки, от 60 до 600 мм |
| ХХ | Указать необходимую высоту стойки датчика в мм.Рекомендации:-60...+150 С (высота стойки 100 мм и больше)-60...+250 С (высота стойки 200 мм и больше)-196...+350 С (высота стойки 250 мм больше)-196...+400 С (высота стойки 300 мм и больше) |

|  |
| --- |
| 5.Давление процесса |
| 6 | До 6 МПа |
| 10 | До 10 МПа |
| 16 | До 16 МПа |

|  |
| --- |
| 6.Вид взрывозащиты прибора |
| Н | Без средств взрывозащиты |
| Д | 1Ех d IIС T6 Gb - взрывонепроницаемая оболочка |
| И | 0Ех ia IIC T6 Ga Х - искробезопасная цепь |

|  |
| --- |
| 7.Выходной сигнал |
| 0 | Сухой контакт DPDT/SPDT – релейный выход (всегда присутствует)  |
| 1 | 4/20 мА двухпроводная система |
| 2 | 8/16 мА двухпроводная схема |
| 3 | 7/14 мА двухпроводная схема |
| 4 | NAMUR |
| ХХ | Спец. исполнение выходного сигнала (указывается вне кода заказа) |

|  |
| --- |
| 8. Время задержки срабатывания, от 0,1 до 10 с(Можно сделать настраиваемым параметром) |
| Х | Указать необходимое время задержки срабатывания в с (стандартное время задержки 2 с) |

|  |
| --- |
| 9. Вариант исполнения |
| 0 | Стандартное (гарантия 2 года, срок службы 12 лет) |
| У | Усиленное (гарантия 3 года, срок службы 20 лет) |

Внешний вид стандартного изделия (СЖУ-1-Н-0-Г(G3/4)-60-6-60-И-0-2-0)

