**ПАСПОРТ**

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР СЛЕСАРНО - МОНТАЖНОГО ИНСТРУМЕНТА (аналог JTK-93MM-R)**

**ООО «КВАЗАР»**

**г. Уфа**

**ООО «КВАЗАР»**

**г. Уфа**

 Универсальный набор слесарно - монтажного инструмента (аналог JTK-93MM-R) предназначен для слесарных, электромонтажных и механических работ. Набор состоит из 56 предметов, в который входят: плоскогубцы, длинногубцы мини, длинногубцы с кусачками, кусачки прецизионные, мини бокорезы, стриппер многофункциональный 0,75-6мм2, плоскогубцы регулируемые, съёмник для снятия и установки стопорных колец, зажимные трубные клещи кусачками с блокировкой, шило расширительное стальное, нож электрика с лезвием и отверткой, ножовка по металлу, полотно ножовочное, фонарь налобный, рулетка, линейка металлическая, штангенциркуль, набор щупов, зеркало смотровое телескопическое, набор часовых обвёрток, отвертка-держатель для наживления закручивания винтов, отвертка-клипса (РН,SL), отвертка короткая крестовая РН2, отвертка крестовая (РН1,РН2), отвертка с прямым шлицем (SL4шт.), отвертка короткая прямой шлиц SL, многофункциональная отвертка-вороток с реверсивным храповым механизмом с набором бит, масленка, разводной гаечный ключ (2шт.), набор шестигранных ключей (9шт.), набор рожково-накидных гаечных ключей (12шт.), набор двухсторонних рожковых гаечных ключей (10шт.), набор шестигранных торцевых головок, набор внутренних шестигранных ключей, инструмент для нарезания внутренней резьбы, паяльник, набор радиомонтажника, пинцет, инструмент для выравнивания контактных ножек, съемник предохранителей, уровень магнитный алюминиевый, надфили (5шт.), набор напильников с ручкой (плоский, круглый, квадратный), очки защитные, молоток 200гр., молоток 400гр., набор зубил и пробойников (12шт.), кернер 3,2мм, щетка металлическая, маркировочные этикетки, сумка.

Инструменты входящий в этот набор, выполнены из высокопрочной стали.

Набор поставляется в рюкзаке для защиты от внешних воздействий и удобства переноски.

ТУ 3926-021-127191850-2007

1. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Габариты, мм  |  |
| Масса, кг, не более 15,4  |  |

1. **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во** |
| 1. | Плоскогубцы 200мм | 1шт. |
| 2. | Длинногубцы мини 120 мм | 1шт. |
| 3. | Длинногубцы с кусачками 160 мм | 1шт. |
| 4. | Кусачки прецизионные 115 мм | 1шт. |
| 5. | Мини бокорезы 120мм | 1шт. |
| 6. | Стриппер многофункциональный 0,75-6мм2 | 1шт. |
| 7. | Плоскогубцы регулируемые 250мм | 1шт. |
| 8. | Съёмник для снятия и установки стопорных колец | 1шт. |
| 9. | Зажимные трубные клещи кусачками с блокировкой 250мм | 1шт. |
| 10. | Шило расширительное стальное | 1шт. |
| 11. | Нож электрика с лезвием и отверткой | 1шт. |
| 12. | Ножовка по металлу 300мм | 1шт. |
| 13. | Полотно ножовочное | 1шт. |
| 14. | Фонарь налобный | 1шт. |
| 15. | Рулетка 3м | 1шт. |
| 16. | Линейка металлическая 300мм | 1шт. |
| 17. | Штангенциркуль ШЦ-125 | 1шт. |
| 18. | Набор щупов 0,04÷1,0мм (25шт.) | 1шт. |
| 19. | Зеркало смотровое телескопическое 12-44см | 1шт. |
| 20. | Набор часовых отвёрток (8шт.) | 1шт. |
| 21. | Отвертка-держатель для наживления закручивания винтов с 6-тью вставками | 1шт. |
| 22. | Отвертка-клипса (PH0, PH00, SL 1.6 и 3.2 мм) | 1шт. |
| 23. | Отвертка короткая крестовая РН2 | 1шт. |
| 24. | Отвертка крестовая РН1х100 | 1шт. |
| 25. | Отвертка крестовая РН2х100 | 1шт. |
| 26. | Отвертка с прямым шлицем SL3,2х100 | 1шт. |
| 27. | Отвертка с прямым шлицем SL5,0х100 | 1шт. |
| 28. | Отвертка с прямым шлицем SL6,0х100 | 1шт. |
| 29. | Отвертка с прямым шлицем SL8,0х150 | 1шт. |
| 30. | Отвертка короткая прямой шлиц SL4,7х38 | 1шт. |
| 31. | Многофункциональная отвертка-вороток с реверсивным храповым механизмом с набором бит | 1шт. |
| 32. | Масленка | 1шт. |
| 33. | Разводной гаечный ключ КР-19 | 1шт. |
| 34. | Разводной гаечный ключ КР-30 | 1шт. |
| 35. | Набор шестигранных ключей 2-12 (9шт.) | 1шт. |
| 36. | Набор рожково-накидных гаечных ключей 6-22мм (12шт) | 1шт. |
| 37. | Набор двухсторонних рожковых гаечных ключей 4-11мм (10 шт.) | 1шт. |
| 38. | Набор шестигранных торцевых головок | 1шт. |
| 39. | Набор внутренних шестигранных ключей | 1шт. |
| 40. | Инструмент для нарезания внутренней резьбы | 1шт. |
| 41. | Паяльник 40вт | 1шт. |
| 42. | Набор радиомонтажника 12 в 1 | 1шт. |
| 43. | Пинцет | 1шт. |
| 44. | Инструмент для выравнивания контактных ножек (ø0,64мм; ø0,81мм) | 1шт. |
| 45. | Съемник предохранителей 19мм клещи | 1шт. |
| 46. | Уровень магнитный алюминиевый 230мм | 1шт. |
| 47. | Надфили (5шт.) | 1шт. |
| 48. | Набор напильников с ручкой (плоский, круглый, квадратный) | 1шт. |
| 49. | Очки защитные | 1шт. |
| 50. | Молоток 200гр. | 1шт. |
| 51. | Молоток 400гр. | 1шт. |
| 52. | Набор зубил и пробойников (12шт.) | 1шт. |
| 53. | Кернер 3,2мм | 1шт. |
| 54. | Щетка металлическая 5тирядная | 1шт. |
| 55. | Маркировочные этикетки 50х70(500шт.) | 1шт. |
| 56. | Сумка | 1шт. |

1. **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

 Универсальный набор слесарно - монтажного инструмента (аналог JTK-93MM-R) соответствует техническим условиям ТУ 3926-021-127191850-2007 и признан годным к эксплуатации.

 Дата выпуска ОТК

Укомплектовал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 Подпись ФИО

1. **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

 Завод-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 3926-021-127191850-2007 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода набора в эксплуатации

Адрес завода-изготовителя: **РФ, РБ, 450076, г. Уфа, ул. Аксакова, 59, офис 707**

**ООО «КВАЗАР», тел. (347) 225-00-52, 251‑75‑15,**

**251-09-44, 229-77-12**[**www.kvazar-ufa.com**](http://www.kvazar-ufa.com)